**1.4 Варианты заданий**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | *m* |  |  |  |  |  |  |  |  | V | q |
| 1 | 6 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |  |  | 50 | 0,05 |
| 2 | 6 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |  |  | 50 | 0,1 |
| 3 | 6 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/16 |  |  | 50 | 0,05 |
| 4 | 7 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |  | 50 | 0,1 |
| 5 | 7 | 1/2 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |  | 50 | 0,05 |
| 6 | 7 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |  | 50 | 0,1 |
| 7 | 7 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |  | 50 | 0,05 |
| 8 | 8 | 1/2 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 50 | 0,1 |
| 9 | 8 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/32 | 50 | 0,05 |
| 10 | 8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 50 | 0,1 |
| 11 | 8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/32 | 50 | 0,05 |
| 12 | 6 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |  |  | 100 | 0,1 |
| 13 | 6 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/2 |  |  | 100 | 0,05 |
| 14 | 6 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |  |  | 100 | 0,1 |
| 15 | 7 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/2 |  | 100 | 0,05 |
| 16 | 7 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/2 |  | 100 | 0,1 |
| 17 | 7 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |  | 100 | 0,05 |
| 18 | 7 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |  | 100 | 0,1 |
| 19 | 8 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 100 | 0,05 |
| 20 | 8 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 100 | 0,1 |
| 21 | 8 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 100 | 0,05 |
| 22 | 8 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 100 | 0,1 |
| 23 | 6 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |  |  | 200 | 0,05 |
| 24 | 6 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | ” 1/16 |  |  | 200 | 0,1 |
| 25 | 6 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/16 |  |  | 200 | 0,05 |
| 26 | 7 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |  | 200 | 0,1 |
| 27 | 7 | 1/2 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |  | 200 | 0,05 |
| 28 | 7 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |  | 200 | 0.1 |
| 29 | 7 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/32 |  | 200 | 0,05 |
| 30 | 8 | 1/2 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 200 | 0,1 |
| 31 | 8 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/32 | 200 | 0,05 |
| 32 | 8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 200 | 0,1 |
| 33 | 8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/32 | 1/32 | 200 | 0,05 |