Контроль технологических функций охлаждения и очистки трансформаторного масла:

Задача Т – 1;

Задача Т – 2;

Задача Т – 3;

Задача Т – 4;

Задача Т – 5.

При выполнении контрольных работ берутся следующие сочетания задач:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,2 | Задачи выполняются в указанном порядке |
| 2 | 2,3 | - |
| 3 | 3,4 | - |
| 4 | 4,5 | - |
| 5 | 5,1 | - |
| 6 | 1,3 | - |
| 7 | 3,4 | - |
| 8 | 3,2 | - |
| 9 | 1,4 | - |
| 10 | 1,5 | - |